Anexa

**Termeni şi Condiţii de Livrare\*[[1]](#footnote-1)**

Achiziția de **„Lot 1 – Echipamente de măsură și control – proiect ROSE EDIFICIUM”**

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi Competitive pentru Sprijin acordat Studenților (SGU- SS)

Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași / Facultatea de Construcții și Instalații

Titlul subproiectului: Educație Inovatoare pentru Formarea de Ingineri Constructori Motivați – „EDIFICIUM”

Acord de grant nr. 346/SGU/SS/III din 22.09.2020

Ofertant: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**1**. **Oferta de preț** *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.**(1) | **Denumirea produselor**(2) | **Cant.**(3) | **Preț unitar**(4) | **Valoare Totală fără TVA**(5=3\*4) | **TVA**(6=5\* %TVA) | **Valoare totală cu TVA**(7=5+6) |
|  | Aparat măsură umiditate materiale de construcții | 1 buc. |  |  |  |  |
|  | Aparat de măsurare distanțe, suprafețe, volume | 1 buc. |  |  |  |  |
|  | Șubler digital | 1 buc. |  |  |  |  |
|  | Cântar de precizie | 1 buc. |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** |  |  |  |  |  |

**2. Preţ fix:** Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.

**3. Grafic de livrare:** Livrarea se efectuează în cel mult 30 zile de la semnarea Contractului, la destinația finală indicată, conform următorului grafic: *[a se completa de către Ofertant]*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea produselor** | **Cant.** | **Termene de livrare** |
|  | Aparat măsură umiditate materiale de construcții | 1 buc. |  |
|  | Aparat de măsurare distanțe, suprafețe, volume | 1 buc. |  |
|  | Șubler digital | 1 buc. |  |
|  | Cântar de precizie | 1 buc. |  |

**4. Plata** facturii se va efectua în lei, în termen de maxim 30 zile de la livrarea efectivă a produselor la destinaţia finală indicată, pe baza facturii Furnizorului şi a procesului - verbal de recepţie, conform Graficului de livrare. Nu se acordă plăți în avans.

**5. Garanţie:** Bunurile oferite vor fi acoperite de garanţia producătorului cel puţin pentru perioadele menționate la pct. 7 – Specificații Tehnice, începând cu data livrării către Beneficiar. Vă rugăm să menţionaţi perioada de garanţie şi termenii garanţiei, în detaliu.

**6. Instrucţiuni de ambalare:**

 Furnizorul va asigura ambalarea produselor pentru a împiedica avarierea sau deteriorarea lor în timpul transportului către destinaţia finală.

**7. Specificaţii Tehnice:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **A. Specificații tehnice solicitate**  | **B. Specificații tehnice ofertate** *[a se completa de către Ofertant]* |
| **1** | **Denumire produs:**  **Aparat măsură umiditate materiale de construcții** | **Aparat măsură umiditate materiale de construcții** |
|  | **Descriere generală**:1. Aparat măsură umiditate materiale de construcții
 | *Descriere generală:* |
|  | **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar** | **Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat** |
|  | **1.**  **Aparat măsură umiditate materiale de construcții** | *Marca / modelul produsului* |
|  | Afișaj  | LCD |  |
|  | Continut de umiditate | Măsurare în procente |  |
|  | Domeniu de măsurare | Minim 1-75% pentru lemn  |  |
|  | Rezoluția | 0,1% |  |
|  | Umiditatea de funcționare | 0-85 % |  |
|  | Materiale de construcție | minim 5 materiale de construcție diferite |  |
|  | Alte | 14 electrozi senzori, electrod de scriere, electrod ciocan,baterii incluse |  |
|  | Garantie | Minim 24 luni |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **A. Specificații tehnice solicitate**  | **B. Specificații tehnice ofertate** *[a se completa de către Ofertant]* |
| **2** | **Denumire produs:**  **aparat de masurare distante, suprafete si volume** | **Telemetru cu laser** |
|  | **Descriere generală**:1. Telemetru cu laser
 | *Descriere generală:* |
|  | **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar** | **Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat** |
|  | **1.** **Telemetru cu laser** | *Marca / modelul produsului* |
|  | Valori măsurate | Distanțe, suprafețe, volume |  |
|  | Umitate de măsura | m/in/ft |  |
|  | Funcții | Vibrații, conexiune Bluetooth |  |
|  | Domeniul de măsurare | 0,05-150 m |  |
|  | Rezoluția | 1 mm |  |
|  | Material | Plastic ABS |  |
|  | Alte | Curea pentru încheietura mâinii, tripod, cablu USB, baterii incluse |  |
|  | Garantie | Minim 24 luni |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **A. Specificații tehnice solicitate**  | **B. Specificații tehnice ofertate** *[a se completa de către Ofertant]* |
| **3** | **Denumire produs:**  **Șubler digital** | **Șubler digital** |
|  | **Descriere generală**:1. Șubler digital
 | *Descriere generală:* |
|  | **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar** | **Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat** |
|  | **1.**  **Șubler digital** | *Marca / modelul produsului* |
|  | Valori măsurate | Distanțe |  |
|  | Material | Oțel inoxidabil |  |
|  | Interval de măsură | 0 – 150 mm |  |
|  | Display | LCD |  |
|  | Precizie | 0,01 mm |  |
|  | Garantie | Minim 24 luni |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **A. Specificații tehnice solicitate**  | **B. Specificații tehnice ofertate** *[a se completa de către Ofertant]* |
| **4** | **Denumire produs:**  **Cântar de precizie** | **Cântar de precizie** |
|  | **Descriere generală**:1. Cântar de precizie
 | *Descriere generală:* |
|  | **Detalii specifice şi standarde tehnice minim acceptate de către Beneficiar** | **Detaliile specifice şi standardele tehnice ale produsului ofertat** |
|  | **1.**  **Cântar de precizie** | *Marca / modelul produsului* |
|  | Display | LDC |  |
|  | Domeniu de cântărire | Până la 0,5 - 10000 g |  |
|  | Precizie | 0,1 g |  |
|  | Calibrare | Da |  |
|  | Temperatura de funcționare | 0 – 40 grade Celsius |  |
|  | Alimentare cu energie elctrică | Adaptor AC + baterie |  |
|  | Garanție | Minim 24 luni |  |

**NUMELE OFERTANTULUI\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Semnătură autorizată\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Locul:**

**Data:**

1. *Anexa Termeni și Condiții de Livrare este formularul în care Beneficiarul va completa condițiile în care dorește furnizarea bunurilor (Pct. 3 - perioada de livrare, pct. 7A – Specificații Tehnice solicitate).*

 *Ofertanții completează formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3 si pct.7B - şi îl returnează Beneficiarului semnat, dacă acceptă condițiile de livrare cerute de Beneficiar.* [↑](#footnote-ref-1)